乗入れ施設用簡易図面（平面図・断面図）

●すり付け型

舗装構成　：　　　（記号）　　　　　　　　　　　　　　車種別区分：　　　（記号）

民地側

　　　m

　　　m

　　　m

　　m

　　　m

　%

1%※１

民地側

車道側

車道側

　　m

すり付け区間※２

kome 2

切下げ5cm

※1　周辺状況等によりやむ得ない場合、2%以下とすることができる。

　　m

※2　60～180cmを標準とする

●全面切下げ型

舗装構成　：　　　（記号）　　　　　　　　　　　　　　車種別区分：　　　（記号）

民地側

　　　m

　　　m

5%※３

5%※３

1%※１

車道側

民地側

車道側

　　m

切下げ5cm

　　m

　　m

※3　周辺状況等によりやむ得ない場合、8%以下とすることができる







